**Tehniline kirjeldus**

Hanke eesmärgiks on soetada Järvamaa Haigla sisehaiguste osakonnale 14 patsiendi abilauaga voodikappi.

Abilauaga palatikapp peab vastama järgmistele tingimustele:

1. Kapp peab olema uus
2. Kapil ei ole puidust ega puitplaadist detaile
3. Kapi korpus on valmistatud metallist
4. Kapi mõõdud:

Laius vahemikus 450-650 mm;

Sügavus vahemikus 500-600 mm;

Kõrgus vahemikus 850-950 mm

1. Kapi kaal maksimaalselt 40 kg
2. Rattad:

Diameetriga ≥ 75 mm;

Vähemalt 2 ratast lukustatavad

1. Abilaud:

Integreeritud kapi külgseinale;

Kõrgus ja asend ühe käega reguleeritavad;

Küljele kokku klapitav;

Kõrgus reguleeritav gaasvedru abil vähemalt vahemikus 750-1050 mm põrandast;

Abilaud ja kapi pealispind osaliselt ääristatud, tagamaks abilaual olevate esemete (toidukandik jne) püsimist;

Abilaua tugimehhanismi kandevõime ja kapi konstruktsioon peavad tagama abilaua ja kapi stabiilsuse ka siis, kui abilaua välisel serval on 5 kg raskus

1. Kapil peab olema 2 sahtlit või 1 sahtel ja 1 kapp (sahtlid väljatõmmatavad rullikutel või siinidel):

Sahtlid ja kapiuksed peavad avanema kahele küljele, mis võimaldab kasutada kappi nii voodist vasakul kui paremal pool;

Sahtlite esipaneelid ja kapiuksed on niiskuskindlast kõrgsurvelaminaadist, varustatud metallist käepidemetega;

Kapi pealispind ja abilaud desinfitseerivatele ainetele vastupidavast niiskuskindlast kõrgsurvelaminaadist;

Sahtli põhi on lihtsalt eemaldatav ja valmistatud kergesti puhastatavast ja desinfitseeritavast ABS plastikust, värvus valge või helehall

1. Erinevad värvilahendused, hankija kooskõlastab lõpliku värvilahenduse.
2. Tehnilise ettepanekus palume välja tuua iga seadme (ka kõigi lisaseadmete) ja/või lisatarviku täpse mudeli nimetuse ja/või tootekoodi.
3. Pakkuja on kohustatud pakkumuse tehnilises ettepanekus ära näitama:
	1. pakkumuse detailse komplektsuse;
	2. tootja poolt ettenähtud korralise hoolduse sageduse, selle käigus tehtavad tööd ja hoolduseks kuluva aja;
	3. tootja poolt ettenähtud korralise hoolduse käigus vahetatavate hooldustarvikute ja varuosade ning kasutatavate/vahetatavate kulutarvikute loetelu ja maksumuse.
	4. hoolduse ja remondi töötunni maksumuse;
4. Käesoleva hanke eesmärk on hankida:
	1. Mehaanilisi haiglavoodeid koos madratsite ja madratsi lisakatete ning palatikappidega, mis vastaksid tabelites 1-3 kirjeldatud nõuetele.
5. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis mõnele riigihangete seaduse paragrahvi 88 lõikes 2 nimetatud alusele kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.
6. Iga viidet, mille hankija teeb käesolevas dokumendis ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kapp peab olema uus; |
|  | Kapp on sobilik psühhiaatria osakonnas kasutamiseks; |
|  | Kapil ei ole teravaid nurkasid; |
|  | Kapp on ühelt poolt avatav; |
|  | Kapil ei ole rattaid; |
|  | Kapil ei ole abilauda; |
|  | Kapi mõõdud: laius vahemikus 440-650 mm, sügavus vahemikus 440-600 mm, kõrgus vahemikus 630-950 mm; |
|  | Kapi kaal on maksimaalselt 40 kg; |
|  | Kapil peab olema 2 sahtlit või 1 sahtel ja 1 kapp (sahtlid väljatõmmatavad rullikutel või siinidel): |
|  | Sahtlite esipaneel ja kapiuks on niiskuskindlast materjalist, varustatud metallist käepidemetega; |
|  | Kapi pealispind on desinfitseerivatele ainetele vastupidavast niiskuskindlast materjalist; |
|  | Sahtli põhi on kergesti puhastatav; |
|  | Kapil on kasutatud puidust või puidu imitatsiooniga detaile nii külgedel kui ka kapiuksel ja esipaneelil;  |
|  | Voodi ja palatikapil on kasutatud sama puidu/puiduimitatsiooni tooni ning kapid kuuluvad samasse tootegruppi pakutavate vooditega (ehk moodustavad komplekti). |

1. **Müügigarantii**
	1. Kauba garantiiaeg on 2 (kaks) aastat ning garantiiaega arvestatakse alates kauba üleandmise-vastuvõtmise akti ostjapoolse esindaja kinnitamise kuupäevast.
	2. Müüja tagab, et kaup vastab õigusaktides, riigihanke alusdokumentides nõutule ning pakkumuses lubatule, on kõrgekvaliteediline ning müüja parimate teadmiste kohaselt sobib ostjale kasutamiseks.
	3. Garantiiajal kohustub puudusega kauba oma kulul parandama või asendama 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates ostjalt vastava teate saamisest.
	4. Garantii korras asendatud kauba ja/või detaili garantiiaeg on 2 (kaks) aastat alates asenduskauba vastuvõtmisest.
	5. Kauba parandamise puhul garantiiajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestvuse võrra.